灰色：整个壳体

蓝色：电调

绿色：防水舵机

黄色：电池

飞控放于最中央

另一个单片机放于前后空闲位置

每个舵机外部会接一根杆，不能太长，用于固定电机

整体布局如下，具体形状还需设计！！！

